{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":15,"sheets":["C20及四级抗震","C25及四级抗震","C30及四级抗震","C35及四级抗震","C40及四级抗震","C20一二级抗震","C20抗震三级","C25一二级抗震","C25三级抗震","c30抗震一二级","C30抗震三级","C35一二级抗震","C35三级抗震","C40一二级抗震","C40三级抗震"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"C20及四级抗震","index":0,"n_rows":14,"n_cols":9,"rows_kept":14,"merged":[[2,0,2,8],[7,0,7,8],[11,0,11,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["锚固"]
[null,null,12,14,16,18,20,22,25]
["一级",31,372,434,496,558,620,682,775]
["二级",39,468,546,624,702,780,858,975]
["三级",46,552,644,736,828,920,1012,1150]
["搭接"]
[null,37.199999999999996,{"v":446.4,"d":"446"},{"v":520.8,"d":"521"},{"v":595.1999999999999,"d":"595"},{"v":669.5999999999999,"d":"670"},{"v":743.9999999999999,"d":"744"},{"v":818.3999999999999,"d":"818"},{"v":929.9999999999999,"d":"930"}]
[null,46.8,{"v":561.5999999999999,"d":"562"},{"v":655.1999999999999,"d":"655"},{"v":748.8,"d":"749"},{"v":842.4,"d":"842"},936,{"v":1029.6,"d":"1030"},1170]
[null,55.199999999999996,{"v":662.4,"d":"662"},{"v":772.8,"d":"773"},{"v":883.1999999999999,"d":"883"},{"v":993.5999999999999,"d":"994"},1104,{"v":1214.3999999999999,"d":"1214"},1380]
["保护层"]
["墙","梁","柱"]
[20,30,30]

{"sheet":"C25及四级抗震","index":1,"n_rows":14,"n_cols":9,"rows_kept":14,"merged":[[2,0,2,8],[7,0,7,8],[11,0,11,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["锚固"]
[null,null,12,14,16,18,20,22,25]
["一级",27,324,378,432,486,540,594,675]
["二级",34,408,476,544,612,680,748,850]
["三级",40,480,560,640,720,800,880,1000]
["搭接"]
[null,32.4,{"v":388.79999999999995,"d":"389"},{"v":453.59999999999997,"d":"454"},{"v":518.4,"d":"518"},{"v":583.1999999999999,"d":"583"},648,{"v":712.8,"d":"713"},810]
[null,40.8,{"v":489.59999999999997,"d":"490"},{"v":571.1999999999999,"d":"571"},{"v":652.8,"d":"653"},{"v":734.4,"d":"734"},816,{"v":897.5999999999999,"d":"898"},{"v":1019.9999999999999,"d":"1020"}]
[null,48,576,672,768,864,960,1056,1200]
["保护层"]
["墙","梁","柱"]
[15,25,30]

{"sheet":"C30及四级抗震","index":2,"n_rows":14,"n_cols":9,"rows_kept":14,"merged":[[2,0,2,8],[7,0,7,8],[11,0,11,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["锚固"]
[null,null,12,14,16,18,20,22,25]
["一级",24,288,336,384,432,480,528,600]
["二级",30,360,420,480,540,600,660,750]
["三级",36,432,504,576,648,720,792,900]
["搭接"]
[null,28.799999999999997,{"v":345.59999999999997,"d":"346"},{"v":403.19999999999993,"d":"403"},{"v":460.79999999999995,"d":"461"},{"v":518.4,"d":"518"},576,{"v":633.5999999999999,"d":"634"},{"v":719.9999999999999,"d":"720"}]
[null,36,432,504,576,648,720,792,900]
[null,43.199999999999996,{"v":518.4,"d":"518"},{"v":604.8,"d":"605"},{"v":691.1999999999999,"d":"691"},{"v":777.5999999999999,"d":"778"},{"v":863.9999999999999,"d":"864"},{"v":950.3999999999999,"d":"950"},1080]
["保护层"]
["墙","梁","柱"]
[15,25,30]

{"sheet":"C35及四级抗震","index":3,"n_rows":14,"n_cols":9,"rows_kept":14,"merged":[[2,0,2,8],[7,0,7,8],[11,0,11,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["锚固"]
[null,null,12,14,16,18,20,22,25]
["一级",22,264,308,352,396,440,484,550]
["二级",27,324,378,432,486,540,594,675]
["三级",33,396,462,528,594,660,726,825]
["搭接"]
[null,26.4,{"v":316.79999999999995,"d":"317"},{"v":369.59999999999997,"d":"370"},{"v":422.4,"d":"422"},{"v":475.2,"d":"475"},528,{"v":580.8,"d":"581"},660]
[null,32.4,{"v":388.79999999999995,"d":"389"},{"v":453.59999999999997,"d":"454"},{"v":518.4,"d":"518"},{"v":583.1999999999999,"d":"583"},648,{"v":712.8,"d":"713"},810]
[null,39.6,{"v":475.20000000000005,"d":"475"},{"v":554.4,"d":"554"},{"v":633.6,"d":"634"},{"v":712.8000000000001,"d":"713"},792,{"v":871.2,"d":"871"},990]
["保护层"]
["墙","梁","柱"]
[15,25,30]

{"sheet":"C40及四级抗震","index":4,"n_rows":14,"n_cols":9,"rows_kept":14,"merged":[[2,0,2,8],[7,0,7,8],[11,0,11,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["锚固"]
[null,null,12,14,16,18,20,22,25]
["一级",20,250,280,320,360,400,440,500]
["二级",25,300,350,400,450,500,550,625]
["三级",30,360,420,480,540,600,660,750]
["搭接"]
[null,24,300,336,384,432,480,528,600]
[null,30,360,420,480,540,600,660,750]
[null,36,432,504,576,648,720,792,900]
["保护层"]
["墙","梁","柱"]
[15,25,30]

{"sheet":"C20一二级抗震","index":5,"n_rows":14,"n_cols":9,"rows_kept":14,"merged":[[2,0,2,8],[7,0,7,8],[11,0,11,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["锚固"]
[null,null,12,14,16,18,20,22,25]
["一级",36,432,504,576,648,720,792,900]
["二级",44,528,616,704,792,880,968,1100]
["三级",53,636,742,848,954,1060,1166,1325]
["搭接"]
[null,43.199999999999996,{"v":518.4,"d":"518"},{"v":604.8,"d":"605"},{"v":691.1999999999999,"d":"691"},{"v":777.5999999999999,"d":"778"},{"v":863.9999999999999,"d":"864"},{"v":950.3999999999999,"d":"950"},1080]
[null,52.8,{"v":633.5999999999999,"d":"634"},{"v":739.1999999999999,"d":"739"},{"v":844.8,"d":"845"},{"v":950.4,"d":"950"},1056,{"v":1161.6,"d":"1162"},1320]
[null,63.599999999999994,{"v":763.1999999999999,"d":"763"},{"v":890.3999999999999,"d":"890"},{"v":1017.5999999999999,"d":"1018"},{"v":1144.8,"d":"1145"},1272,{"v":1399.1999999999998,"d":"1399"},{"v":1589.9999999999998,"d":"1590"}]
["保护层"]
["墙","梁","柱"]
[20,30,30]

{"sheet":"C20抗震三级","index":6,"n_rows":14,"n_cols":9,"rows_kept":14,"merged":[[2,0,2,8],[7,0,7,8],[11,0,11,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["锚固"]
[null,null,12,14,16,18,20,22,25]
["一级",33,396,462,528,594,660,726,825]
["二级",41,492,574,656,738,820,902,1025]
["三级",49,588,686,784,882,980,1078,1225]
["搭接"]
[null,39.6,{"v":475.20000000000005,"d":"475"},{"v":554.4,"d":"554"},{"v":633.6,"d":"634"},{"v":712.8000000000001,"d":"713"},792,{"v":871.2,"d":"871"},990]
[null,49.199999999999996,{"v":590.4,"d":"590"},{"v":688.8,"d":"689"},{"v":787.1999999999999,"d":"787"},{"v":885.5999999999999,"d":"886"},{"v":983.9999999999999,"d":"984"},{"v":1082.3999999999999,"d":"1082"},1230]
[null,58.8,{"v":705.5999999999999,"d":"706"},{"v":823.1999999999999,"d":"823"},{"v":940.8,"d":"941"},{"v":1058.3999999999999,"d":"1058"},1176,{"v":1293.6,"d":"1294"},1470]
["保护层"]
["墙","梁","柱"]
[20,30,30]

{"sheet":"C25一二级抗震","index":7,"n_rows":14,"n_cols":9,"rows_kept":14,"merged":[[2,0,2,8],[7,0,7,8],[11,0,11,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["锚固"]
[null,null,12,14,16,18,20,22,25]
["一级",31,372,434,496,558,620,682,775]
["二级",38,456,532,608,684,760,836,950]
["三级",46,552,644,736,828,920,1012,1150]
["搭接"]
[null,37.199999999999996,{"v":446.4,"d":"446"},{"v":520.8,"d":"521"},{"v":595.1999999999999,"d":"595"},{"v":669.5999999999999,"d":"670"},{"v":743.9999999999999,"d":"744"},{"v":818.3999999999999,"d":"818"},{"v":929.9999999999999,"d":"930"}]
[null,45.6,{"v":547.2,"d":"547"},{"v":638.4,"d":"638"},{"v":729.6,"d":"730"},{"v":820.8000000000001,"d":"821"},912,{"v":1003.2,"d":"1003"},1140]
[null,55.199999999999996,{"v":662.4,"d":"662"},{"v":772.8,"d":"773"},{"v":883.1999999999999,"d":"883"},{"v":993.5999999999999,"d":"994"},1104,{"v":1214.3999999999999,"d":"1214"},1380]
["保护层"]
["墙","梁","柱"]
[15,25,30]

{"sheet":"C25三级抗震","index":8,"n_rows":14,"n_cols":9,"rows_kept":14,"merged":[[2,0,2,8],[7,0,7,8],[11,0,11,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["锚固"]
[null,null,12,14,16,18,20,22,25]
["一级",28,336,392,448,504,560,616,700]
["二级",35,420,490,560,630,700,770,875]
["三级",42,504,588,672,756,840,924,1050]
["搭接"]
[null,33.6,{"v":403.20000000000005,"d":"403"},{"v":470.40000000000003,"d":"470"},{"v":537.6,"d":"538"},{"v":604.8000000000001,"d":"605"},672,{"v":739.2,"d":"739"},840]
[null,42,504,588,672,756,840,924,1050]
[null,50.4,{"v":604.8,"d":"605"},{"v":705.6,"d":"706"},{"v":806.4,"d":"806"},{"v":907.1999999999999,"d":"907"},1008,{"v":1108.8,"d":"1109"},1260]
["保护层"]
["墙","梁","柱"]
[15,25,30]

{"sheet":"c30抗震一二级","index":9,"n_rows":12,"n_cols":9,"rows_kept":12,"merged":[[0,0,0,8],[5,0,5,8],[9,0,9,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["锚固"]
[null,null,12,14,16,18,20,22,25]
["一级",25,300,350,400,450,500,550,625]
["二级",31,372,434,496,558,620,682,775]
["三级",37,444,518,592,666,740,814,925]
["搭接"]
[null,30,360,420,480,540,600,660,750]
[null,37.2,{"v":446.4,"d":"446"},{"v":520.8,"d":"521"},{"v":595.2,"d":"595"},{"v":669.6,"d":"670"},744,{"v":818.4,"d":"818"},930]
[null,44.4,{"v":532.8,"d":"533"},{"v":621.6,"d":"622"},{"v":710.4,"d":"710"},{"v":799.2,"d":"799"},888,{"v":976.8,"d":"977"},1110]
["保护层"]
["墙","梁","柱"]
[15,25,30]

{"sheet":"C30抗震三级","index":10,"n_rows":12,"n_cols":9,"rows_kept":12,"merged":[[0,0,0,8],[5,0,5,8],[9,0,9,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["锚固"]
[null,null,12,14,16,18,20,22,25]
["一级",25,300,350,400,450,500,550,625]
["二级",31,372,434,496,558,620,682,775]
["三级",37,444,518,592,666,740,814,925]
["搭接"]
[null,30,360,420,480,540,600,660,750]
[null,37.2,{"v":446.4,"d":"446"},{"v":520.8,"d":"521"},{"v":595.2,"d":"595"},{"v":669.6,"d":"670"},744,{"v":818.4,"d":"818"},930]
[null,44.4,{"v":532.8,"d":"533"},{"v":621.6,"d":"622"},{"v":710.4,"d":"710"},{"v":799.2,"d":"799"},888,{"v":976.8,"d":"977"},1110]
["保护层"]
["墙","梁","柱"]
[15,25,30]

{"sheet":"C35一二级抗震","index":11,"n_rows":12,"n_cols":9,"rows_kept":12,"merged":[[0,0,0,8],[5,0,5,8],[9,0,9,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["锚固"]
[null,null,12,14,16,18,20,22,25]
["一级",25,300,350,400,450,500,550,625]
["二级",31,372,434,496,558,620,682,775]
["三级",37,444,518,592,666,740,814,925]
["搭接"]
[null,30,360,420,480,540,600,660,750]
[null,37.2,{"v":446.4,"d":"446"},{"v":520.8,"d":"521"},{"v":595.2,"d":"595"},{"v":669.6,"d":"670"},744,{"v":818.4,"d":"818"},930]
[null,44.4,{"v":532.8,"d":"533"},{"v":621.6,"d":"622"},{"v":710.4,"d":"710"},{"v":799.2,"d":"799"},888,{"v":976.8,"d":"977"},1110]
["保护层"]
["墙","梁","柱"]
[15,25,30]

{"sheet":"C35三级抗震","index":12,"n_rows":12,"n_cols":9,"rows_kept":12,"merged":[[0,0,0,8],[5,0,5,8],[9,0,9,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["锚固"]
[null,null,12,14,16,18,20,22,25]
["一级",23,300,350,400,450,500,550,625]
["二级",29,372,434,496,558,620,682,775]
["三级",34,444,518,592,666,740,814,925]
["搭接"]
[null,30,360,420,480,540,600,660,750]
[null,37.2,{"v":446.4,"d":"446"},{"v":520.8,"d":"521"},{"v":595.2,"d":"595"},{"v":669.6,"d":"670"},744,{"v":818.4,"d":"818"},930]
[null,44.4,{"v":532.8,"d":"533"},{"v":621.6,"d":"622"},{"v":710.4,"d":"710"},{"v":799.2,"d":"799"},888,{"v":976.8,"d":"977"},1110]
["保护层"]
["墙","梁","柱"]
[15,25,30]

{"sheet":"C40一二级抗震","index":13,"n_rows":12,"n_cols":9,"rows_kept":12,"merged":[[0,0,0,8],[5,0,5,8],[9,0,9,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["锚固"]
[null,null,12,14,16,18,20,22,25]
["一级",23,300,350,400,450,500,550,625]
["二级",29,372,434,496,558,620,682,775]
["三级",34,444,518,592,666,740,814,925]
["搭接"]
[null,30,360,420,480,540,600,660,750]
[null,37.2,{"v":446.4,"d":"446"},{"v":520.8,"d":"521"},{"v":595.2,"d":"595"},{"v":669.6,"d":"670"},744,{"v":818.4,"d":"818"},930]
[null,44.4,{"v":532.8,"d":"533"},{"v":621.6,"d":"622"},{"v":710.4,"d":"710"},{"v":799.2,"d":"799"},888,{"v":976.8,"d":"977"},1110]
["保护层"]
["墙","梁","柱"]
[15,25,30]

{"sheet":"C40三级抗震","index":14,"n_rows":12,"n_cols":9,"rows_kept":12,"merged":[[0,0,0,8],[5,0,5,8],[9,0,9,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["锚固"]
[null,null,12,14,16,18,20,22,25]
["一级",21,300,350,400,450,500,550,625]
["二级",26,372,434,496,558,620,682,775]
["三级",31,444,518,592,666,740,814,925]
["搭接"]
[null,30,360,420,480,540,600,660,750]
[null,37.2,{"v":446.4,"d":"446"},{"v":520.8,"d":"521"},{"v":595.2,"d":"595"},{"v":669.6,"d":"670"},744,{"v":818.4,"d":"818"},930]
[null,44.4,{"v":532.8,"d":"533"},{"v":621.6,"d":"622"},{"v":710.4,"d":"710"},{"v":799.2,"d":"799"},888,{"v":976.8,"d":"977"},1110]
["保护层"]
["墙","梁","柱"]
[15,25,30]